附件一：硬件规格
所属合同： 36仓体直流电瓶车充电柜 开发合同 合同编号： ________________

第1章 柜控主板（ID128）硬件规格
1.1 基本参数
	项目
	参数

	板卡数量
	3块（含1块备板）

	MCU
	内置MCU控制器，支持OTA固件升级

	供电
	12V直流输入（预接触器，常供电）

	后备电源
	后备电池自动切换（可选），维持板子供电与4G通讯

	工作温度
	-10℃ ~ +70℃

	工作湿度
	10% ~ 90%

	PCB
	双面板/四层板，根据设计复杂度确定


1.2 接口规格
	接口
	规格

	485接口
	1路隔离RS485，与6个仓控板通讯，光耦隔离保护，波特率9600

	485电表接口
	1路隔离RS485，接DL/T645电表，读取耗电量数据

	4G模块
	Air780E，自定义TCP协议长连接

	烟感接口
	1路开关量输入，中断触发

	浸水接口
	1路开关量输入，中断触发

	倾倒检测
	1路开关量输入，中断触发

	环境温控接口
	1路，适配NTC/DS18B20

	门锁控制
	1路MOS管/三极管驱动输出 + 1路门磁反馈输入，控制柜体电控锁并检测锁状态

	接触器控制
	1路继电器输出，控制常开接触器（默认断开，给信号吸合）

	喷淋电磁阀
	1路继电器输出，烟感触发时自动打开

	加热风扇继电器
	1路独立继电器输出，220V/10A

	电磁泵继电器
	1路继电器输出

	接触器按钮
	2个物理按钮：合闸按钮（吸合接触器）、分闸按钮（断开接触器）

	存储
	Flash，存储BMS类型/报警阈值/无协议充电参数


1.3 供电时序
· 主电源12V预接触器接入，柜控板常供电
· 后备电池（可选）在380V断电时自动切换，维持板子供电与远程通讯
· 接触器默认断开，上电后自动吸合恢复供电
· 平台可远程下发恢复指令吸合接触器

第2章 仓控主板（ID1-6）硬件规格
2.1 基本参数
	项目
	参数

	板卡数量
	10块（含4块备板）

	MCU
	内置MCU控制器，支持OTA固件升级

	供电
	由柜控板统一供电（12V）

	工作温度
	-10℃ ~ +70℃

	ID设置
	4位拨码开关，设置485从站ID（1-6）


2.2 接口规格
	接口
	规格

	485接口×3
	全部隔离：1路接柜控板（ID128）、1路接BMS总线（6仓体共用）、1路接所属电源模块

	光耦隔离
	3路485均做光耦隔离保护

	温控接口
	6路，适配NTC/DS18B20（可选）

	指示灯接口
	6路，支持绿灯/红灯控制


2.3 物料清单（乙方供）
	物料
	数量
	说明

	4G模块
	3个
	Air780E（用于柜控板）

	光耦隔离芯片
	100个
	485隔离用

	状态指示灯
	50个
	红绿双色

	拨码开关
	10个
	4位

	PCB打样及焊接辅料
	1批
	含钢网/样板焊接



第3章 MCU固件需求
3.1 柜控板固件（1个工程）
	功能
	说明

	485主站通讯
	与仓控板ID1-6双向寻址通讯，响应延迟≤0.5s

	4G TCP通讯
	与后台平台自定义TCP长连接，含心跳/断线重连/数据缓存补偿

	指令转发
	接收平台充电控制/门锁/配置等指令，转发至对应仓控板

	安全监测联动
	烟感/浸水/倾倒检测，触发后断开接触器+打开喷淋电磁阀

	电表采集
	通过独立485接口按DL/T645协议读取电表耗电量，定时上报平台

	辅助设备控制
	加热风扇自动温控（<0°C开/≥25°C停）、电磁泵远程通断

	门锁控制
	接收平台开门指令，直接控制柜体电控锁

	OTA升级
	接收平台固件包，本地升级或分片转发仓控板

	配置管理
	BMS协议类型、报警阈值、无协议充电参数的存储与下发


3.2 仓控板固件（1个工程）
	功能
	说明

	485从站通讯
	响应柜控板指令，按拨码ID（1-6）寻址

	BMS多协议通讯
	按配置协议轮询6仓体电池数据：星恒Modbus-RTU/天能自定义/无协议跳过

	1TN电源协议
	与所属充电电源独立485通讯，电压/电流/开关控制（电源自带通断）

	充电控制逻辑
	平台/柜控双模式，含电池握手/充满判断/无协议充电/低电流自动停止

	状态采集与指示
	6路红绿LED指示灯控制 + 6路温控采集（可选）

	OTA升级与ID管理
	接收固件包校验写入，拨码开关读取识别



