附件三：交付与验收标准
所属合同： 36仓体直流电瓶车充电柜 开发合同 合同编号： ________________

1. 交付物清单
	编号
	交付物
	形式
	数量

	1
	柜控主板（含固件）
	硬件成品
	3块（含1块备板）

	2
	仓控主板（含固件）
	硬件成品
	10块（含4块备板）

	3
	后台管理系统
	编译部署包
	1份

	4
	微信小程序
	编译发布包
	1份

	5
	技术开发文档
	电子版
	1份

	6
	用户操作手册
	电子版
	1份

	7
	运维手册
	电子版
	1份

	8
	测试报告
	电子版
	1份


注：充电柜柜体、充电电源及外部器件（风扇/泵/阀/锁/传感器等）由甲方提供，不在乙方交付范围内。本合同不交付任何源代码。
2. 验收标准
	验收项
	标准

	硬件验收
	各接口功能正常，通讯稳定，电气参数符合设计要求

	固件验收
	所有功能码响应正确，通讯延迟≤0.5s，无死机/异常重启

	后台验收
	各管理功能正常，数据展示准确，操作响应≤2s

	小程序验收
	扫码充电流程完整，状态展示与硬件一致

	整机验收
	乙方到甲方现场，将板子安装至甲方提供的柜体中完成36仓同步充电测试及安全防护功能测试


3. 通讯协议栈
3.1 协议列表
	协议
	说明

	电源1TN RS485
	与充电电源通讯，电压/电流设置、状态查询、故障读取

	星恒BMS Modbus-RTU
	读取电池SOC/电压/温度/告警，地址0x16

	天能485协议
	适配天能电池自定义RS485协议

	电表DL/T645
	读取柜体总耗电量，定时采集上报

	仓控-柜控485协议
	自定义帧结构（帧头/ID/功能码/长度/数据/CRC16），14个功能码

	柜控-平台TCP协议
	自定义TCP长连接，含心跳/数据上报/指令下发/OTA


3.2 仓控-柜控485功能码表
	码
	指令
	方向

	0x01
	上传BMS数据
	仓控→柜控

	0x02
	上传温控数据
	仓控→柜控

	0x03
	上传电源状态
	仓控→柜控

	0x06
	上传OTA状态
	仓控→柜控

	0x82
	电源参数设置
	柜控→仓控

	0x83
	指示灯控制
	柜控→仓控

	0x84
	查询指令
	柜控→仓控

	0x85
	平台禁用
	柜控→仓控

	0x86
	模式切换
	平台→柜控

	0x87
	接触器控制
	平台→柜控

	0x89
	OTA升级
	柜控→仓控

	0x8A
	BMS类型配置
	柜控→仓控

	0x8B
	报警阈值配置
	柜控→仓控



