附件二：软件规格
所属合同： 36仓体直流电瓶车充电柜 开发合同 合同编号： ________________

第1章 后台管理系统需求
1.1 功能模块
	模块
	功能要求

	设备管理
	实时监控、远程重启、参数配置、OTA固件升级（柜控板+仓控板）

	仓体控制
	独立电流/电压设置、禁用/解除、状态查看、远程开门

	BMS协议配置
	设置当前柜体BMS协议类型（星恒/天能/无协议充电）

	无协议充电参数配置
	设置固定充电电压/电流/停止电流阈值

	充电控制模式配置
	平台/柜控模式切换、特殊ID管理

	能耗管理
	实时显示/统计电表耗电量数据，按日/月/年生成报表

	用户管理
	注册/登录、权限分配（管理员/普通/骑手）

	数据统计
	充电量、使用率、故障率、温控数据、告警统计、能耗统计

	故障管理
	故障记录、工单分配、处理跟踪、解除禁用

	报警阈值管理
	关门超时阈值配置、高温报警阈值配置

	TCP连接管理
	连接状态监控、心跳检测、断连告警

	辅助设备控制
	电磁泵远程通断控制、加热风扇状态监控


1.2 数据模型
	实体
	字段

	充电柜
	id/名称/位置/状态/BMS协议类型/无协议充电参数/报警阈值/总耗电量

	仓体
	所属电源/所属仓控板ID/状态/电压电流设置/指示灯状态

	仓控板
	ID/状态/固件版本/OTA进度/6路温控（可选）

	柜控板
	ID/状态/固件版本/OTA进度/TCP状态/4G信号/加热风扇/电磁泵/喷淋/电表耗电量

	充电记录
	仓体ID/开始结束时间/充电量/最高温度/状态

	故障记录
	主板ID/故障类型/故障码/时间/处理状态/等级



第2章 微信小程序需求
微信小程序为后台管理系统的移动端版本。
2.1 功能页面
	页面
	功能要求

	首页
	充电柜概览仪表盘：在线状态、总耗电量、今日充电量、待处理告警数

	设备管理
	查看柜控板/仓控板状态、仓体列表及状态、温控数据、电表读数

	远程控制
	仓体禁用/解除、远程开门、电磁泵通断、接触器合闸/分闸

	告警管理
	实时告警推送、告警列表查看与确认处理

	数据统计
	充电量/能耗/告警统计图表（日/月/年）

	个人中心
	账号信息、修改密码、操作日志



